*Мебельный Салон «Успенский» Н.Н., Пр.Гагарина,56, Пр. Гагарина,62* стр1

***Инструкция по уходу и эксплуатации изделий мебели.***  *Является обязательным приложением к бланку пересчета- спецификации.* *Разработан в 1996 году. Последняя корректировка 2018 г.*

Инструкция по уходу и эксплуатации разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями ГОСТ 16371-2014, РСТ РСФСР 724-91.  Мебель изготовлена с учетом требований к мебельной продукции и процессам ее использования (эксплуатации) в целях обеспечения на единой таможенной территории Таможенного союза защиты жизни и /или здоровья человека, имущества, окружающей среды и жизни и (или) здоровья животных и растений, а также предупреждения действий, водящих в заблуждение потребителей. Все элементы мебели изготавливаются на высокоточном оборудовании с применением современных материалов и высоких технологий. При изготовлении корпусов мебели используется экологически безопасная ЛДСП ведущих фабрик России. Закупка фурнитуры производится у лидеров по производству мебельных петель и комплектующих для мебели. *Мебель разработана и изготовлена таким образом, чтобы при её применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, она обеспечивала: механическую, химическую, санитарно-гигиеническую и пожарную безопасность.* Внимание! Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования, правильного ухода и правильной её эксплуатации. ***Правила эксплуатации мебели*.** Так как мебельные изделия чувствительны к свету, воде, влажности, сухости, теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия на них одного или нескольких нижеуказанных условий, так как это может вызвать нежелательные изменения внешнего вида мебели, ее прочности, привести к ускоренному старению покрытия, коробление и деформацию элементов мебели. Мебель должна храниться, использоваться и эксплуатироваться в сухих и тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при нормальных климатических условиях. Температура воздуха должна быть не ниже +5 С и не выше 40 С. При относительной влажности 40 – 60 % . Использование наборов мебели потребителем, должно осуществляться по назначению с учетом общепринятых предельных нагрузок и правил по уходу и эксплуатации мебели. Во избежание поломок открывать и закрывать подъемные и выдвижные механизмы следует плавно, не применяя больших усилий. Не применять усилий при работе с подъемными и выдвижными механизмами, укомплектованными доводчиками. Дверки со стандартными петлями открывать не более чем на 90 к плоскости изделия. Дверки, укомплектованные петлями с доводкой, не пытаться закрывать самостоятельно с приложением усилий. Поверхности изделий мебели необходимо предохранять от механических повреждений. Мебель должна быть защищена от ударов тяжелыми и острыми предметами. Расположение посуды на варочных поверхностях в процессе эксплуатации должно строго соответствовать инструкции по эксплуатации варочных поверхностей (установленных заводом-изготовителем бытовой техники),т.е.не выступать за пределы зон нагрева. Горячие сковороды, кастрюли или противни могут повредить поверхность столешницы и стеновой панели. Не забывайте использовать подставки с теплоизоляцией. При резке непосредственно на столешнице, появляются царапины. Для резки применяйте разделочные доски. *Свет.*  Не допускайте длительного, прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия в целом, и в частности на ее открытые участки. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать цветовое различие элементов составляющих мебель. Указанное различие, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.*Температура.* Сквозняки в помещении, высокое значение тепла, низкое значение холода, а также внезапные перепады температуры (от тепла к холоду и наоборот) могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Рекомендуемая температура воздуха в помещении при хранении и/или эксплуатации мебели от +5°С до+40°С. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных или отопительных приборов, их поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов С мебели не должна превышать + 40 С. Во избежание деформаций, повреждений, оклеивания кромок на изделиях рекомендуется ставить электро - газовые приборы таким образом, чтобы исключить прямое попадание горячего воздуха на поверхность и кромки. Отдельно стоящие плиты должны быть установлены с технологическими зазорами не менее 25 мм. от рабочих столов. Не допускайте воздействия на мебель горячих, раскаленных предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.), а также продолжительного воздействия излучений вызывающих нагревание (свет мощных ламп, ламп накаливания, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.). Во избежание негативных последствий не заслоняйте решетки и воздухозаборные отверстия, предназначенные для вентиляции электробытовых приборов. В кухонных помещениях рекомендуется использовать вытяжные шкафы в процессе приготовления пищи. *Чистка.* Регулярно протирайте мебель без применения царапающих и шлифующих средств. Протирать поверхности мебели следует сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Для удаления загрязнений рекомендуется производить протирку мебели влажной тканью с добавлением небольшого количества моющего средства. Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. Чистка легких загрязнений осуществляется с помощью бумажного полотенца, мягкой ткани, губки и т.д. Обычные загрязнения сначала обработайте тряпкой с теплой водой и бытовыми моющими средствами, после чего они удаляются легко и беспрепятственно. Застывшие загрязнения удаляйте моющими средствами. Жир, масло, смолы, воск удаляются органическими растворяющими средствами. Нельзя использовать для очистки сильных загрязнений абразивные, кислотосодержащие, порошковые средства. Затенения и шероховатости появляются в результате неправильного применения органических растворяющих средств, очистки с холодной водой, использования грубых тряпок. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены на рынке в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматизирующими и иными полезными свойствами. В случае использования специальных средств необходимо четко следовать инструкциям производителей, учитывать порядок и область их применения (для каких поверхностей и материалов предназначены). При отсутствии специальных средств допускается уход (чистка) с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства (например, 2%-моющее средство, 98%-вода). По завершении чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.При чистке рекомендуется обратить внимание на внутренние и мало вентилируемые части мебельного изделия. Помните, что нельзя использовать для чистки ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые не должны вступать в контакт с очищаемыми материалами. Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными – реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества или даже здоровья. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих средств не допустимо! Уход за мебелью следует осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. Категорически не допустимо применение твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокно -образного материала) при чистке. После влажной очистки рабочих поверхностей не забудьте вытереть их насухо. Не лейте на мебель воду. Не перемещайте изделия в собранном состоянии, это может привести к деформации изделия и выходу из строя отдельных элементов.

***Несоблюдение указанных рекомендаций приводит к преждевременному старению мебели.*** ***При несоблюдении данных инструкций изготовитель оставляет за собой право не принимать претензии по качеству изготовляемой и поставляемой продукции. ­­­­­­­­­ Стр.2.***